**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с. Аксай, ул. Виноградная, 42 – общественная придворовая территория

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Газ-Технострой», адрес город Хасавюрт ул. Экскаваторная, 2в

- директор: Байбулатов У.Б. (тел. 8928 670 11 87)

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000021\_255792 ОТ 04.06.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

25.04.19г. №25-05-Э-15-19

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05:05:000001:6039-05/192/2019-1 от 14.09.2018г.

**КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

**СРОКИ:**

Дата начала работ –04.06.2019г дата окончания работ –20.06.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

820000,00 руб.

**ЦЕНА КОНТРАКТА**

759837,26 руб.

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

04.06.2019г.

**ЭКОНОМИЯ:**

3818 00 руб.

**ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:**

- Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см,устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси, Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные марка: II, тип Б) установка бортовых камней бетонных, установка скамеек и урн, установка светильников, озеленение территории, Разбивка участка, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте, Посадка деревьев-саженцев лиственных пород с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м.

,**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.