**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ:**

с. Аксай, ул. Салаватова, 2а – общественная территория – парк

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Газ-Технострой», адрес город Хасавюрт ул. Экскаваторная, 2в

- директор: Байбулатов У.Б. (тел. 8928 670 11 87)

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000021\_255792 ОТ 04.06.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»16-05-Э-21-19

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05:05:000001:5913-05/192/2018-1

**КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

**СРОКИ:**

Дата начала работ –26 .08.2019г дата окончания работ – 05.10.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

9431463,00 руб.

**ЦЕНА КОНТРАКТА:**

7129662,55 руб.

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

26.08.2019г.

**ЭКОНОМИЯ:**

2376554,45 руб.

**ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:**

-Демонтаж металлических оград, Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, Разборка покрытий и оснований: щебеночных, Разработка строительного мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, Перенос железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных, Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов при 20 опорах на км (перенос), Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.10см.), Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементной смеси толщ.3см, Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (плитки типа"Черный принц" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм), Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600х700х950 мм, Урна круглая металлическая, Устройство покрытий из резиновых плиток, Полиуретановое связующее для приклеивания плиток , Полиуретановое связующее для приклеивания плиток, Установка резиновых бордюров, Игровая площадка К 4301 , Качели для детей от 3 до 7 лет, Качели-балансир ТП 6206, Разбивка участка, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 25 см: вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов, Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м,, Туя западная, высота 1,5-2,0 м, Монтаж стоек освещения, Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2, Монтаж опорных стоек ограды, Монтаж решеток ограды, Устройство калиток: с установкой столбов металлических, Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических.

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.