**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

**в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» в 2019г.**

**ОБЪЕКТ**

с. Ботаюрт , ул. Раджабова №26– общественная территория - парк

**ЗАКАЗЧИК:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**СТРОЙКОНТРОЛЬ:**

МКУ «ЕСЗ» МО «Хасавюртовский район»

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Проект-град», адрес г.Хасавюрт ,ул. Хачилаева №5 - директор Лачинова Джаминат Эдуардовна

**ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№0803600001419000034\_255792 ОТ 15.08.2019г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКА:**

ООО «ПРОМЖИЛПРОЕКТ»

**ОРГАН ВЫДАВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве»

16.05.19 №16-05-Э-26-19

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ З/У**

05605600000062968-05/192/2018-1 от 14.12.2018г.

**КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан

Темуркаев Нариман Рашидович тел. 8 965 486 33 33

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:**

«Мой Дагестан – «Комфортная среда»

Ахмедова Рукият Магомедовна – тел. 8928 879 88 88

**СРОКИ:**

Дата начала работ –15.08.2019г дата окончания работ – 01.09.2019г.

**НАЧАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА:**

3473957,78 руб.

**ЦЕНА КОНТРАКТА:**

3456587,99 руб.

**ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА:**

15.08.2019г.

**ЭКОНОМИЯ:**

17369,79 руб.

**ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:**

-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1, Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км, Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.15см, Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, Установка закладных деталей весом: до 4 кг, Установка скамеек и урн, Установка бортовых камней бетонных:Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте, Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м, Клен, высота 1,0-1,5 м, Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте, Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м, Туя западная, высота 1,0-1,5 м, установка закладных деталей, установка светильников с лампами люминесцентными, Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из решетчатых секций 1700х2460

**УСТАНОВКА БАННЕРА:**

- установлен

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА:**

- имеется, установлен в фойе администрации МР.