**Правила безопасного использования газа**

Газ на кухне – привычное дело. Мы настолько к нему привыкли, что зачастую не думаем о том, что неправильное обращение с газовым оборудованием может привести к трагедии. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту мастеров «с улицы» - все это приводит к печальным последствиям. С начала 2015 года на территории Дагестана из-за нарушений правил безопасности произошло 11 несчастных случаев. 23 человека пострадали, 11 из них погибли. А ведь подобных несчастий можно было избежать…

**Что же нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких?**

**1. Строго соблюдать элементарные правила безопасного использования газа:**

- перед включением газового оборудования необходимо открыть форточки;

- нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами;

- нельзя спать в помещениях, где работает газовое оборудование;

- нельзя обогревать помещение с помощью газовых плит.

Еще одно важное правило - необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе. А при появлении запаха газа незамедлительно вызывать аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного 040).

**2. Содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудование со специализированной организацией, специалисты которой имеют все необходимые лицензии и допуск на выполнение газоопасных работ.**

Наличие этого договора у абонента не только залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549). В случае отсутствия договора о ТО ВДГО газоснабжение жилого дома (квартиры) может быть приостановлено. Согласно договору специалисты газораспределительной организации выполняют комплекс работ. Он включает в себя: проверку наличия тяги в дымоходе и вентканале, плавности вращения кранов, их разборка, очистка, смазка (при необходимости). Специалист также проверяет все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно ее устраняет. При необходимости прочищает горелки от сажи и других загрязнений, регулирует горение газа на всех режимах работы, проверяет работоспособность автоматики безопасности, делает запись в абонентской книжке.

**Заключить договор о ТО ВДГО потребителям газа в городе Махачкала можно с АО «Газпром газораспределение Махачкала», в остальных населенных пунктах Дагестана – с ООО «Газпром газораспределение Дагестан»).** Для заключения договора при себе необходимо иметь**: паспорт, свидетельство о праве собственности и абонентскую книжку.**

**ГАЗОВАЯ ПЛИТА**

* Перед включением газовой плиты откройте форточку.
* Проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок.
* Не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вызовите мастера газовой службы.
* Не оставляйте работающую газовую плиту без присмотра.
* Не соединяйте трубу кухонной вытяжки с вентиляционным каналом**.**Не пользуйтесь вытяжкой, если форточка закрыта и в помещении работает прибор, присоединенный к дымоходу (газовая колонка, котел).

**ГАЗОВАЯ КОЛОНКА**

* Перед включением колонки откройте форточку и проверьте тягу в дымоходе.
* После розжига колонки снова убедитесь в наличии тяги в дымоход.
* Не пользуйтесь колонкой с неисправной автоматикой безопасности.
* Не разрешайте пользоваться колонкой и другими газовыми приборами детям и лицам в нетрезвом состоянии.
* Почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться колонкой и обратитесь в газовую службу.

**ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, ПЕЧЬ**

* Перед розжигом котла не забудьте открыть шибер-заслонку дымохода.
* Проверяйте тягу в дымоходе перед розжигом отопительных приборов и во время их работы.
* Форточка во время работы котла (печи) должна быть открытой.
* Следите за состоянием дымохода: разрушение кладки, попадание в него посторонних предметов могут стать причинами нарушения тяги и скоплению в помещении угарного газа. Неблагоприятные погодные условия, обмерзание оголовок дымохода также могут привести к нарушению тяги.
* Подготовьте газовое оборудование к работе в зимний период. Проверьте состояние дымоходов и вентиляционных каналов; окрасьте и закрепите газопроводы; загерметизируйте вводы всех коммуникаций через фундаменты зданий во избежание проникновения газа в случае повреждения подземных газопроводов. Для устранения неисправностей вызовите слесаря.

**Уважаемые потребители газа! Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности при использовании газа!**

**Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане**